【最上地区建設発生土改良センターからのお願い】

【工事概要書】

・下記【工事概要】の内容をご確認いただき、訂正箇所・未記入箇所へのご記入願いします。

・当該工事の工事実施設計書等に記載されている「単価適用日」を必ずお知らせください。

・発生土以外の異物（ゴミやコンクリート殻・アスファルト殻・プラスチック・金属など）の混入が認められる発生土は受け入れできません。

・発生土の土量換算に用いる嵩比重は試験室で測定した数値を使用します。

・発生土の持込み予定は営業日を除く概ね3日前にはお知らせ願います。

・その他、別紙の「ご利用案内」をご確認願います。

【工事概要】

・工事名： 令和6年度〇〇工事

・工事場所　：山形県最〇〇地内

・施工会社　：株式会社〇〇様

・担当者　　：〇〇様 090-〇〇-〇〇

・発注者　　：山形県最上総合支庁〇〇課?

・発注担当者：〇〇様

・発生土量：V=〇〇ｍ**3・・・・発生時期（現場搬出時期）**

**・購入土量：V=〇〇m3・・・・購入時期（現場納入時期）**

**改良土品質は・・・CBR or qc？　その他あればご記入下さい**

・運搬距離：L=〇〇km

【建設発生土の物理試験結果】

以下の試験のうちコーン指数は現地で、含水比と嵩比重はサンプル採取後、マルカ試験室にて

行ないます。

発生土

・コーン指数：qc=kN/m**2(要改良土)**

・含水比：W=%

・嵩比重：ρt=g/cm**3**

工事設計書の表紙に「単価適用日」の記載がありますので、必ずご記入ください。

　　　　→令和　　〇年　　〇月　〇日

「山形県建設発生土改良協議会」からの通達により、【工事概要】をご記入後、以下に御社社判及び社印の押印をお願い致します。別紙「建設発生土改良センター利用申込書」を既にお送りの方は不要です。

以上、ご不明な点は㈱マルカ柴田（080-1803-6042）までお問い合わせ願います。